名词解释：刷机是指在路由器死机时，导致路由器无法联网的情况，主要表现为路由器面板左侧第一盏灯常亮（系统灯），其他灯全部熄灭的情况
解决方法：可以下载极路由官方的固件，为路由器进行刷机操作，具体步骤如下：
1：拔掉路由电源

2：用网线将极路由 LAN 口与电脑网口相连，刷机路由器无需联网，建议将电脑的无线禁用

3：将电脑网络接口 IP 设置为 192.168.1.88/255.255.255.0

4：根据操作系统，32位运行tftpd32, 64位运行tftpd64

5：用尖锐物按住极路由 RESET 不放，给极路由接通电源

6：等待电脑上 tftpd 出现传输 recovery.bin 进度条后，松开 RESET视频教程

7：极路由面板灯进入跑马灯状态，跑完后，系统自动重启，刷机完成

8：完成后将ip改回自动获取，访问http://192.168.199.1路由管理界面 密码：admin

视频教程：http://v.youku.com/v_show/id_XMTMwNzA5MDY4OA==.html?from=y1.7-1.2